ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. Φύλλο Συμμόρφωσης Κλειστού Φορτηγού τύπου Van μεσαίου μεγέθους

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Προσφερόμενο Όχημα** | **Εργοστάσιο:** |  |
| **Τύπος:** |  |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Απαίτηση** | **Συμμόρφωση** |
| **Κινητήρας** | Τύπος | Turbo Diesel Intercooler |   |
| Κυβισμός | 1400 cc ≤ Κυβισμός ≤ 1600 cc |   |
| Ιπποδύναμη | ≥ 100 Hp |   |
| Κατανάλωση (μικτός κύκλος) | ≤ 6,0 lt/100 km |   |
| Πρότυπο εκπομπών | Euro 6 |   |
| Ψεκασμός | Common rail |   |
| Κύλινδροι | 4 εν σειρά |   |
| Κιβώτιο | 5/6-τάχυτο Μηχανικό |   |
| Μετάδοση κίνησης | FWD |   |
| **Αμάξωμα** | Τύπος | Van - Μονή Καμπίνα |   |
| Πόρτες | 5 (Πίσω: Διπλή 180ο, Πλευρική: Συρόμενη) |   |
| Θέσεις | 3 |   |
| Μεταξόνιο | ≤ 2700 mm |   |
| Συνολικό Μήκος | ≤ 4500 mm |   |
| Πλάτος (χωρίς καθρέπτες) | ≤ 1950 mm |   |
| Ύψος | ≤ 1900 mm |   |
| Μήκος χώρου φόρτωσης | ≥ 1750 mm |   |
| Πλάτος χώρου φόρτωσης | ≥ 1500 mm |   |
| Ύψος χώρου φόρτωσης | ≥ 1200 mm |   |
| Όγκος χώρου φόρτωσης | ≥ 2,50 m3 |   |
| Ωφέλιμο φορτίο | ≥ 500 Kgr |   |
| Κύκλος Στροφής | ≤ 12,00 m |   |
| Σύστημα Διεύθυνσης | Υδραυλικό Τιμόνι |   |
| Χρώμα | Λευκό (Διαγράμμιση - Λογότυπος ΔΕΥΑΛ) |   |
| **Ασφάλεια**  | Σύστημα ελέγχου πέδησης | ABS, EBD |   |
| Σύστημα ελέγχου ευστάθειας | ESC |   |
| Αερόσακοι | Οδηγού - Συνοδηγού |   |
| Πέδηση | Δίσκοι-Δίσκοι / Δίσκοι-Ταμπούρα |   |
| **Εξοπλισμός** | Air Condition | ΝΑΙ |   |
| Ηλεκτρικά παράθυρα | ΝΑΙ |   |
| Κεντρικό κλείδωμα | ΝΑΙ |   |
| Ηχοσύστημα | ΝΑΙ |   |
| Ρεζέρβα | ΝΑΙ |   |
| Χαλύβδινο χώρισμα χώρου φόρτωσης | ΝΑΙ |   |
| Επένδυση χώρου φόρτωσης | ΝΑΙ |   |
| Σχάρα Οροφής | ΝΑΙ |   |
| **Εγγύηση** | Χιλιόμετρα/Χρόνος Εγγύησης Μηχανικών μερών | 100.000 χλμ / ≥ 2 έτη(όποιο παρέλθει πρώτο) |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Τόπος / Ημερομηνία |
|  |  |
|  | **Ο Προσφέρων** |
|  | (Σφραγίδα - Υπογραφή) |

1. Φύλλο Συμμόρφωσης Κλειστού Φορτηγού τύπου Van μικρού μεγέθους

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Προσφερόμενο Όχημα** | **Εργοστάσιο:** |  |
| **Τύπος:** |  |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Απαίτηση** | **Συμμόρφωση** |
| **Κινητήρας** | Τύπος | Turbo Diesel Intercooler |   |
| Κυβισμός | 1300 cc ≤ Κυβισμός ≤ 1500 cc |   |
| Ιπποδύναμη | ≥ 90 Hp |   |
| Κατανάλωση (μικτός κύκλος) | ≤ 5,0 lt/100 km |   |
| Πρότυπο εκπομπών | Euro 6 |   |
| Ψεκασμός | Common rail |   |
| Κύλινδροι | 4 εν σειρά |   |
| Κιβώτιο | 5/6-τάχυτο Μηχανικό |   |
| Μετάδοση κίνησης | FWD |   |
| **Αμάξωμα** | Τύπος | Van |   |
| Πόρτες | 5 (Πίσω: Διπλή 180ο, Πλευρική: Συρόμενη) |   |
| Θέσεις | 2 |   |
| Μεταξόνιο | ≤ 2550 mm |   |
| Συνολικό Μήκος | ≤ 4000 mm |   |
| Πλάτος (χωρίς καθρέπτες) | ≤ 1800 mm |   |
| Ύψος | ≤ 1800 mm |   |
| Μήκος χώρου φόρτωσης | ≥ 1500 mm |   |
| Πλάτος χώρου φόρτωσης | ≥ 1450 mm |   |
| Ύψος χώρου φόρτωσης | ≥ 1200 mm |   |
| Όγκος χώρου φόρτωσης | ≥ 2,40 m3 |   |
| Ωφέλιμο φορτίο | ≥ 500 Kgr |   |
| Κύκλος Στροφής | ≤ 10,00 m |   |
| Σύστημα Διεύθυνσης | Υδραυλικό Τιμόνι |   |
| Χρώμα | Λευκό (Διαγράμμιση - Λογότυπος ΔΕΥΑΛ) |   |
| **Ασφάλεια**  | Σύστημα ελέγχου πέδησης | ABS, EBD |   |
| Σύστημα ελέγχου ευστάθειας | ESC |   |
| Αερόσακοι | Οδηγού - Συνοδηγού |   |
| Πέδηση | Δίσκοι-Δίσκοι / Δίσκοι-Ταμπούρα |   |
| **Εξοπλισμός** | Air Condition | ΝΑΙ |   |
| Ηλεκτρικά παράθυρα | ΝΑΙ |   |
| Κεντρικό κλείδωμα | ΝΑΙ |   |
| Ηχοσύστημα | ΝΑΙ |   |
| Ρεζέρβα | ΝΑΙ |   |
| Χαλύβδινο χώρισμα χώρου φόρτωσης | ΝΑΙ |   |
| Επένδυση χώρου φόρτωσης | ΝΑΙ |   |
| Σχάρα Οροφής | ΝΑΙ |   |
| **Εγγύηση** | Χιλιόμετρα/Χρόνος Εγγύησης Μηχανικών μερών | 100.000 χλμ / ≥ 2 έτη(όποιο παρέλθει πρώτο) |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Τόπος / Ημερομηνία |
|  |  |
|  | **Ο Προσφέρων** |
|  | (Σφραγίδα - Υπογραφή) |

1. Φύλλο Συμμόρφωσης Ανοικτού Φορτηγού 1 tn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Προσφερόμενο Όχημα** | **Εργοστάσιο:** |  |
| **Τύπος:** |  |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Απαίτηση** | **Συμμόρφωση** |
| **Κινητήρας** | Τύπος | Turbo Diesel Intercooler |   |
| Κυβισμός | 1600 cc ≤ Κυβισμός ≤ 2000 cc |   |
| Ιπποδύναμη | ≥ 140 Hp |   |
| Κατανάλωση (μικτός κύκλος) | ≤ 8,5 lt/100 km |   |
| Πρότυπο εκπομπών | Euro 6d |   |
| Ψεκασμός | Common rail |   |
| Κύλινδροι | 4 εν σειρά |   |
| Κιβώτιο | 6-τάχυτο Μηχανικό/Αυτόματο |   |
| Μετάδοση κίνησης | 4WD/Περιορισμένης Ολίσθησης |   |
| **Αμάξωμα** | Τύπος | Ανοικτό - Double Cab |   |
| Πόρτες | 4 |   |
| Θέσεις | 4 |   |
| Μεταξόνιο | ≤ 3150 mm |   |
| Συνολικό Μήκος | ≤ 5500 mm |   |
| Πλάτος (χωρίς καθρέπτες) | ≤ 1900 mm |   |
| Ύψος | ≤ 1850 mm |   |
| Μήκος χώρου φόρτωσης | ≥ 1450 mm |   |
| Πλάτος χώρου φόρτωσης | ≥ 1500 mm |   |
| Ύψος χώρου φόρτωσης | ≥ 450 mm |   |
| Ωφέλιμο φορτίο | ≥ 1000 Kgr |   |
| Κύκλος Στροφής | ≤ 13,00 m |   |
| Σύστημα Διεύθυνσης | Υδραυλικό Τιμόνι |   |
| Χρώμα | Λευκό (Διαγράμμιση - Λογότυπος ΔΕΥΑΛ) |   |
| **Ασφάλεια**  | Σύστημα ελέγχου πέδησης | ABS/EBD |   |
| Σύστημα ελέγχου ευστάθειας | ESP - ESC |   |
| Hill Start Assist | ΝΑΙ |   |
| Αερόσακοι | Οδηγού - Συνοδηγού |   |
| Πέδηση | Δίσκοι/Δίσκοι ή Δίσκοι/Ταμπούρα |   |
| **Εξοπλισμός** | Air Condition | ΝΑΙ |   |
| Ηλεκτρικά παράθυρα | ΝΑΙ |   |
| Κεντρικό κλείδωμα | ΝΑΙ |   |
| Ηχοσύστημα | ΝΑΙ |   |
| Επένδυση χώρου φόρτωσης | ΝΑΙ |   |
| Ρεζέρβα | ΝΑΙ |   |
| **Εγγύηση** | Χιλιόμετρα/Χρόνος Εγγύησης Μηχανικών μερών | 100.000 χλμ / ≥ 2 έτη(όποιο παρέλθει πρώτο) |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Τόπος / Ημερομηνία |
|  |  |
|  | **Ο Προσφέρων** |
|  | (Σφραγίδα - Υπογραφή) |

1. Φύλλο Συμμόρφωσης Επιβατικού Οχήματος τύπου SUV

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Προσφερόμενο Όχημα** | **Εργοστάσιο:** |  |
| **Τύπος:** |  |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Απαίτηση** | **Συμμόρφωση** |
| **Κινητήρας** | Τύπος | PLUG IN/MILD HYBRID |   |
| Καύσιμο | Diesel |   |
| Κυβισμός | 1800 cc ≤ Κυβισμός ≤ 2000 cc |   |
| Ιπποδύναμη | ≥ 180 Hp |   |
| Κατανάλωση (μικτός κύκλος) - WLTP | ≤ 6,50 lt/100 km |   |
| Εκπομπές CO2 | ≤ 170 g/Km |  |
| Πρότυπο εκπομπών | Euro 6D |   |
| Ψεκασμός | Common Rail |  |
| Κύλινδροι | 4 εν σειρά |  |
| Σύστημα Start & Stop | NAI |  |
| Κιβώτιο | 7/8-τάχυτο Αυτόματο |  |
| Σύστημα Hill Start Assist | ΝΑΙ |  |
| Μετάδοση κίνησης | AWD |   |
| **Αμάξωμα** | Τύπος | SUV |   |
| Πόρτες | 5 |   |
| Θέσεις | 5 |   |
| Μεταξόνιο | ≥ 2800 mm |  |
| Συνολικό Μήκος | 4600 ≤ L ≤ 4800 mm |   |
| Πλάτος (χωρίς καθρέπτες) | ≤ 1950 mm |   |
| Ύψος | ≥ 1600 mm |   |
| Βάρος Οχήματος (με οδηγό 75 Kg) | ≥ 1900 Kgr |  |
| Όγκος χώρου φόρτωσης | ≥ 400 lt (VDA) |   |
| Χωρητικότητα καυσίμου (lt) | ≥ 65 lt |   |
| Σύστημα Διεύθυνσης | Υδραυλικό Τιμόνι /Ηλ. Υποβοήθηση |   |
| Εσωτερική Επένδυση | Μαύρη Δερματίνη |  |
| Χρώμα | Μαύρο μεταλλικό |   |
| **Ασφάλεια**  | Σύστημα ελέγχου πέδησης | ABS |   |
| Σύστημα ελέγχου ευστάθειας | ESC |   |
| Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας | NAI |   |
| Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας | NAI |   |
| Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης | NAI |   |
| Σύστημα αυτόματης έκτακτης πέδησης | NAI |   |
| Χειρόφρενο | Ηλεκτρομηχανικό |  |
| Αερόσακοι | Οδηγού-Συνοδηγού-Πλευρικοί |   |
| Σύστημα Επιτήρησης πίεσης Ελαστικών | ΝΑΙ |  |
| Πέδηση | Δίσκοι/Δίσκοι |   |
| **Εξοπλισμός** | Κλιματισμός | Αυτόματος Διζωνικός |   |
| Ηλεκτρικά παράθυρα/Καθρέπτες | ΝΑΙ |   |
| Κεντρικό κλείδωμα | ΝΑΙ |   |
| Ηχοσύστημα | ΝΑΙ/Ψηφιακό |   |
| Οθόνη Multimedia | Έγχρωμη Οθόνη αφής ≥ 9" |   |
| Κάμερα οπισθοπορείας | ΝΑΙ |  |
| Αισθητήρες Στάθμευσης | Εμπρός/Πίσω/πλάι |   |
| Υπηρεσίες Google | Google Play/Play Store, Google maps |  |
| Κλήση Έκτακτης ανάγκης | ΝΑΙ |  |
| Ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη Smartphone | ΝΑΙ |  |
| Bluetooth | ΝΑΙ |  |
| Ρεζέρβα/Kit Επισκευής | Ρεζέρβα/Kit Επισκευής |   |
| **Εγγύηση** | Χιλιόμετρα/Χρόνος Εγγύησης Μηχανικών μερών | 100.000 χλμ / ≥ 2 έτη(όποιο παρέλθει πρώτο) |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Τόπος / Ημερομηνία |
|  |  |
|  | **Ο Προσφέρων** |
|  | (Σφραγίδα - Υπογραφή) |